[별지 제10호서식] 연직각관측부
측점명 점
시분	시준점	윤곽		경위	관측각									연직각									평균
				정				°			′		"					°		′		"
				반
				정
				반																							°		′		"
m 기계고 i = . 시준고 f = .
측점명 점
시분	시준점	윤곽		경위	관측각									연직각									평균
				정				°			′		"					°		′		"
				반
				정
				반																							°		′		"
m 기계고 i = . 시준고 f = .
약도 (기계고) i → (기계고) i → ← f(시준고) ←f(시준고)												기재 시의 주의사항 1. 관측시간은 시작 및 끝 시간을 적는다. 2. 윤곽은 정측회 또는 반측회에서 수평에 해당하는 각도를 적는다. 3. 천저를 0°로 한 기계를 사용할 경우에는 측정한 그대로의 각치를 적고 연직각은 다음 식에 따라 산출한다. 정측회 = 관측치 - 90° 반측회 = 270° - 관측치 4. 올려본 각 또는 내려본 각의 부호는 최종 평균란에만 적는다.
. . .관측			관측자:						사용기계:								날씨:								풍력:
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)