[별표 10] <개정 2014.1.17> 수로조사업의 등록기준(제47조 관련)
구분	기술인력	시설 및 장비
수로조사업	1. 특급수로기술자 1명 이상 2. 고급수로기술자 2명 이상 3. 중급수로기술자 2명 이상 4. 초급수로기술자 1명 이상 5. 수로조사 실무경력이 3년이상인 사람 2명 이상	1. 데오드라이트(1급 이상) 1조 이상 2. 레벨(1급 이상) 1조 이상 3. 검조의 1조 이상 4. 채니기 1조 이상 5. 유속계 1조 이상 6. 음향측심기 1조 이상 7. GPS수신기(1급 이상) 및 해상용 GPS수신기 각각 1조 이상 8. 거리측정기(2급 이상) 1조 이상 9. 지층탐사기 1조 이상 10. 멀티빔음향측심기 1조 이상 11. 사이드스캔소나 1조 이상 12. 자료처리 전산장비 1조 이상
수로측량업	1. 특급수로기술자 1명 이상 2. 고급수로기술자 1명 이상 3. 중급수로기술자 1명 이상 4. 초급수로기술자 1명 이상 5. 수로조사 실무경력이 3년 이상인 사람 2명 이상	1. 데오드라이트(1급 이상) 1조 이상 2. 채니기 1조 이상 3. 음향측심기 1조 이상 4. 해상용 GPS수신기 각 1조 이상 5. 거리측정기(2급 이상) 1조 이상
해양관측업	1. 특급수로기술자 1명 이상 2. 고급수로기술자 1명 이상 3. 중급수로기술자 1명 이상 4. 초급수로기술자 1명 이상 5. 수로조사 실무경력이 3년 이상인 사람 2명 이상	1. 레벨(1급 이상) 1조 이상 2. 유속계 1조 이상 3. 검조의 1조 이상 4. GPS수신기(1급 이상) 각 1조 이상
해도제작업	1. 수로도서지 제작업무의 실무경력이 3년 이상인 사람 2명 이상 2. 지리정보시스템(GIS) 관련 업무의 실무경력이 3년 이상인 사람 1명 이상 3. 측량 및 지형공간정보 산업기사 이상의 자격을 취득한 사람으로서 수로조사업무의 실무경력이 2년 이상인 사람 1명 이상	1. 해도제작용 전산시스템 1세트 이상 2. 해도검수용 전산시스템 1세트 이상 3. 전지 규격의 컬러출력기 1대 이상
비고 1. 육상측량과 관련한 장비의 등급별 성능기준은 법 제92조제4항에 따른다. 2. 장비는 그와 같은 수준 이상의 성능이 있다고 인정되는 것으로 대체할 수 있으며, 관련 법령에서 정한 기기성능검사를 마친 장비로 한다. 3. 수로측량업과 해양관측업을 함께 등록하는 경우에는 기술인력 및 장비를 중복하여 갖추지 아니할 수 있다. 다만, 고급 및 중급수로기술자는 각 1명을 추가로 고용하여야 한다. 4. 다른 법령에 따라 영업 등록을 한 자가 수로사업의 어느 하나로 등록을 하려는 경우에는 그가 해당 수로사업의 등록기준으로 정한 기술인력ㆍ장비를 이미 보유하고 있는 때에 한정하여 기술인력ㆍ장비를 따로 갖추지 아니하여도 이를 보유한 것으로 본다.