[별지 제2호서식] 기지점방위각 및 거리 계산부
약도																												공식 1. 방위([eqn: theta])계산 [eqn: tan theta = {DELTA y} over {DELTA x}] 2. 방위각(V)계산 Ⅰ상한: [eqn: theta]=방위각 Ⅱ상한: [eqn: 180 〫-θ] Ⅲ상한: [eqn: theta + 180〫] Ⅳ상한: [eqn: 360〫-theta] 3. 거리(a 또는 b)계산 [eqn: {DELTA y} over {sin V}] 또는 [eqn: {DELTA x} over {cos V}] =[eqn: root{{DELTA x}^2+{DELTA y}^2}]
점명		X												Y												방향		[eqn: DELTA x]												[eqn: DELTA y]
										m .												m .				--										m .												m .
																										--
																										--
방위각계산
방향																										방향
[eqn: tan theta = {DELTA y} over {DELTA x}]				.																						[eqn: tan theta = {DELTA y} over {DELTA x}]				.
[eqn: theta]									°					′					"							[eqn: theta]									°					′					"
V																										V
거리계산
a	[eqn: {DELTA y} over {sin V}] 또는 [eqn: {DELTA x} over {cos V}]																			m .						b	[eqn: {DELTA y} over {sin V}] 또는 [eqn: {DELTA x} over {cos V}]																			m .
	[eqn: root{{DELTA x}^2+{DELTA y}^2}]																			.							[eqn: root{{DELTA x}^2+{DELTA y}^2}]																			.
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)