[별지 제5호서식] 수평각측점귀심계산부
측점명 점
[eqn: r″ = {K ⋅sin a}over{D⋅sin1″}] [eqn: a]: 관측방향각+ (360°-[eqn: theta]) [eqn: K]: 편심거리(5m 이내) [eqn: D]: 삼각점 간거리(약치도 가능함)															[eqn: K=]							m ㆍ																				360°00′00"0
																																	[eqn: theta]=
																																	360°-[eqn: theta]=
시준점		O=									P=									Q=														R=												S=
관측방향각					°		′		" .					°		′		" .						°			′			" .							°		′				" .								°				′			" .
360°-[eqn: theta]									.									.												.													.															.
[eqn: a]		+									+									+														+												+
			)						.			)						.			)									.					)								.					)										.
[eqn: 1 over D]				.									.										.													.														.
[eqn: 1 over {sin 1″}]
		206264.8									206264.8									206264.8														206264.8												206264.8
[eqn: K]								m ㆍ									m ㆍ												m ㆍ											m ㆍ																m ㆍ
[eqn: sin a]				.									.										.													.														.
[eqn: r″]		×									×									×														×												×
			)						" .			)						" .			)									" .					)								" .					)										" .
[eqn: r]							′		" .							′		" .									′			" .									′				" .												′			" .
중심방향각					°		′		" .					°		′		" .						°			′			" .							°		′				" .								°				′			" .
C점에서 O점을 0°로 한 중심방향각
중심각										°		′		" ㆍ					°		′			" .								°			′		" .								°			′			" .
비고	[eqn: D]: 중심 삼각점과 시준점 간 거리
	[eqn: r″]: 초를 단위로 한 귀심화수 [eqn: r]: 분초를 환산한 귀심화수																		□ □ □	부호는 [eqn: sin a]의 정, 부에 따라 붙임
약도																																					C: 중심삼각점 E: 편심측점 K: 편심거리
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)