[별지 제6호서식] 수평각점표귀심계산부
측점명 점
[eqn: r″`=` K over {D ⋅ sin 1″}] [eqn: K] = 편심거리 [eqn: D] = 삼각점 간거리												[eqn: K] = = =									m ㆍ
																					ㆍ
																					ㆍ
												[eqn: D] = = =															m ㆍ
																											ㆍ
																											ㆍ
편심시준점			O′ =												P′ =																					Q′ =
관측방향각							°		′													°						′											°		′
[eqn: K]									m ㆍ																			m ㆍ													m ㆍ
[eqn: 1 over D]				.													.																				.
[eqn: 1 over {sin 1″}]
			206264.81												206264.81																					206264.81
[eqn: r″]			×												×																					×
				)													)																				)
[eqn: r]								′																′																′
중심방향각							°		′				"									°						′				"							°		′		"
비고		[eqn: r]: [eqn: r″]를 분초로 환산하여 적고 편심 관측방향이 중심 방향선의 좌측에 있는 경우에는(+), 우측에 있는 경우에는(-)부호를 붙인다. [eqn: K]: 5m 이내일 것 [eqn: D]: 약치라도 가능함
약도	_____P′														※ 중심 방향선은 실지와 부합하도록 적을 것 C=측점 O′, P′, Q′ =편심시준점
	O′									Q′______
	____
			C______
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)