[별지 제15호서식] 삼각망조정계산부 (제1면)
약도																									삼각점위치
																									도엽명									도엽번호
각명	관측각									보정각				조정각										각명	관측내각									기지내각
				°		′		" .				" .					°		′		" .							°		′		"					°		′		"
																																.									.
								.				.									.											.									.
																																.									.
								.				.									.											.									.
																																.									.
								.				.									.			1. 각도방정식
								.				.									.			0 =
																								0 =
								.				.									.			0 =
																								0 =
								.				.									.			0 =
																								0 =
								.				.									.			0 =
																								0 =
								.				.									.			0 =
																								0 =
								.				.									.			0 =
																								0 =
								.				.									.			0 =
																								0 =
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(제2면)
2. 변방정식
0 =
0 =
0 =
0 =
각명	관측각									sin									[eqn: DELTA]			각명	관측각									sin									[eqn: DELTA]
				°		′		" .					°		′		" .		-							°		′		" .					°		′		" .		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
								.									.		-											.									.		-	.
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(제3면)
3. 상관방정식
순서 각명	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	[eqn: sum]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4. 표준방정식
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	[eqn: sum eta]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(제4면)
5. 정해
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	[eqn: eta]	[eqn: sum eta]
297㎜×210㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(제5면)

6. 역해

순서

[eqn: C_1]

[eqn: C_2]

[eqn: C_3]

[eqn: C_4]

[eqn: C_5]

[eqn: C_6]

[eqn: C_7]

[eqn: C_8]

7. 보정치 계산
순서 각명	[eqn: C_1]	[eqn: C_2]	[eqn: C_3]	[eqn: C_4]	[eqn: C_5]	[eqn: C_6]	[eqn: C_7]	[eqn: C_8]
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(제6면)

8. 소구점 계산

1. 약도

방위각(    점→    점) =                   °    ′    "

거리(    점→    점) =                       m

ㆍ

2. 변장 계산

점→        점 =

점→        점 =

3. 방위각 계산

점→        점 =

점→        점 =

4. 종횡선좌표 계산

점→        점: 종선좌표

횡선좌표

점→        점: 종선좌표

횡선좌표

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)